

**DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**

**Configuração de Porta Serial Arduino**

**\* obs: Após instalação selecionar: Ferramentas >> Porta Serial >> /dev/ttyACM0**

|  |
| --- |
| **1.** **Adicionar usuário a grupos, abrir terminal** |
| **1.1** sudo usermod -a -G tty yourUserName  sudo usermod -a -G dialout yourUserName |

**Em caso de erro: avrdude stk500\_recv programmer is not responding**

**fazer instalação de pacote de dependências a seguir.**

|  |
| --- |
| **2. Abrir terminal** |
| **2.1** $ sudo apt-get install openjdk-6-jre gcc-avr avr-libc avrdude  binutils-avr |