

**DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**

**Instalação de drive de rede sem fio**

**\* obs: usar cabo de rede conectado ao computador**

|  |
| --- |
| **1.** Durante a instalação do S.O verificar nome completo do driver do drive wireless ou após instalação abrir terminal e usar comando |
| **1.1** $ lspci |
| **2.** Fazer download do driver ou entrar na sources.list e executar os itens 2.2 e 2.3 |
| **2.1 #** nano /etc/apt/sources.list |
| **2.2** Onde tiver a palavra main(apenas) adicionar **contrib non-free**, sair da sources.list e atualizar com o comando abaixo. |
| **2.3** # apt-get update |
| **3.** Executar o comando a seguir. |
| **3.1** # apt install firmware-\*nome do firmware\* (ex.: realtek, ralink, etc.) |
| **4. Os passos abaixo são para caso seja optado por fazer o download do driver pela internet.** |
| **5.** Acessar o diretório onde o arquivo do drive foi baixado através do terminal |
| **5.1 #** cd Downloads |
| **6.** Instalar o pacote |
| **6.1 #** dpkg -i nome-do-arquivo.deb |